

Процесс калибровки доски Exell


1. После разархивирования основного архива Exell.rar, внутри этого архива присутствует другой архив, который называется exell\_tech.rar. Его можно разархивировать в ту же папку, с инсталляционным дистрибутивом.




1. После разархивации архива exell\_tech.rar, переходим в полученную папку. Там находим приложение InfraRedTouch, которое служит для калибровки выводимого изображения с поверхностью доски.



1. После подключения доски к рабочему месту (ноутбуку или компьютеру), посредством usb кабеля, и после подачи и выравнивания изображения через проектор, запускаем данное приложение. (На изображении видно, что доска определилась, и готова к калибровке)



1. Для калибровки изображения, получаемого от проектора с поверхностью доски, выбираем пункты «Калибровать точность касания» или «Калибровка по размеру проекционного изображения». После нажатия на одну из данных вкладок, необходимо перейти по появившимся точкам калибровки за отведенное время.



Время на калибровку – указывается в нижней части переходом синей полосы в красную. Необходимо последовательно пройти (нажать) по каждой точки, при помощи пальца или стилуса на доске. Процесс калибровки сопровождается звуковым сигналом, при нажатии, и изменением индикации на цели (курсоре) калибровки.